**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

Praça Visconde Figueira, s/n – Centro – CEP 28470-000

**APÊNDICE I**

**1. VALOR ESTIMADO**

**1.1.** O Valor do Registro de Preços foi estimado em **R$ 784.880,00** (Setecentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e oitenta reais).

**1.2**. O valor estimado inclui todos os custos de fornecimento e execução dos serviços.

OBS.: A quantidade mínima de itens a ser adquirida não deverá ser inferior a 5% (cinco por cento) do total solicitado em cada pedido.

**2. CUSTO ESTIMADO**

**2.1.** O custo estimado dos serviços foi calculado com base em cotação média de preços unitários obtida perante empresas do ramo do objeto e Planilha de preços da EMOP (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro).

**2.2.** Os preços unitários estimados são os constantes na tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UND** | **DESCRIÇÃO** | **UNIT.** | **TOTAL** |
| 001 | 5000 | m² | Piso de granilite compreendendo:  a) Contrapiso, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3;  b) Camada de granilite, com 1cm de espessura, feita com grana nº 1 de mármore branco nacional e cimento, superfície estucada após a fundição, com 3 polimentos mecânicos, inclusive junta. | 109,17 | R$ 545.850,00 |
| 002 | 3500 | m | Rodapé de granilite, fundido no local, com 10cm de altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto junto ao piso, feito com cimento e grana nº 1 de mármore branco nacional, com polimento manual. | 31,78 | R$ 111.230,00 |
| 003 | 5000 | m² | Demolição a ponteiro, de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, cerâmicas e azulejos, com espessura até 4cm. EMOP 08/21 cód. 05.001.0021-0 | 25,56 | R$ 127.800,00 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 784.880,00** | |